Comparaison de la taille des grains de deux sables
Une manière d'aborder, au niveau collège, le tri des sédiments dans une rivière ou une baie
de manière plus parlante (et sans doute moins onéreuse) qu'avec une colonne de tamis.

- Choisir deux ou plusieurs sables venant de zones où les conditions de dépôt sont différentes.
- Déposer une petite pincée de chaque sable sur un transparent placé sur la vitre d'un scanner.
  Ne pas oublier de protéger la vitre avec un transparent et éviter de mettre des grains de sable sur les bords.
- Scanner le sable avec la résolution optique maximale du scanner (souvent 2400 ppi pour les scanners récents).
  Ne pas oublier de délimiter la zone à scanner. Indiquer la résolution choisie au moment où Mesurim le demande.
- Mesurer la taille des grains observés sur l'image. Faire des mesures pour les différents sables.
- Réunir les résultats de tous les groupes de manière à ce qu'ils soient plus significatifs.
  Les valeurs obtenues sont-elles homogènes ou dispersées ? Les différents sables ont-ils des grains de même taille ?

Retour au menu