Lire une bande d'électrophorèse
pour évaluer les concentrations des différentes protéines

Plus la concentration en protéines est forte dans une portion de gel, plus la coloration est forte. On peut donc évaluer les concentrations des différentes catégories de protéines par mesure optique de la densité de coloration sur la bande.

Si on dispose d'un scanner à plat compatible avec le gestionnaire Twain de Mesurim, la scannérisation peut se faire directement à l'aide du logiciel ce qui évitera d'avoir à créer une échelle pour l'image avant la mesure. C'est l'utilitaire normal de scannérisation, propre au scanner qui est appelé par Mesurim.
Choisir les paramètres de scannérisation sans détrammage ni changement de contraste... qui modifieraient l'image par rapport au document d'origine.
Indiquer la résolution utilisée par le scanner lorsque le logiciel le demande. Cela permet d'établir l'échelle de l'image.
Sauvegarder l'image dans un fichier .jpg de préférence (les nuances seront mieux conservées qu'avec un fichier .png).

Sinon, charger le fichier contenant l'image (vous pouvez charger le fichier exemple plasma.jpg).

- Cliquer sur l'icône de mesure , tracer la ligne suivant laquelle la mesure de lumière sera faite, puis choisir le menu Mesure de lumière sur une bande.

- Choisir une largeur d'une dizaine de pixels (essayer aussi une largeur de 1 pixel pour voir la différence), une mesure en absorption concernant tous les canaux puis cliquer sur le bouton Mesurer. La courbe s'affiche sur un graphique qui peut être sauvegardé.

On remarque un décalage vers le haut de la courbe sur la droite du graphique. Cela correspond à une couleur de fond plus rose vers la droite de l'électrophorèse.

Retour au Menu