Mesure de lumière sur une surface rectangulaire

Attention : Ces outils travaillent sur les images telles qu'elles sont représentées dans la mémoire de l'ordinateur, les résultats ne seront corects que si la numérisation est bonne et si les indications d'échelle sont justes. (voir avertissement).

- Choisir Mesure de lumière sur un rectangle.
- Choisir le type de mesure recherché (intensité, absorption ou D.O. - attention dans ce cas aux limites de la transformation logaritmique dans les teintes les plus sombres). Pour intensité ou absorption, on peut choisir (Menu Choix) l'unité (en % ou, sur 255 ou 765).
- Pour faire le zéro, délimiter, à l'aide de la souris, le rectangle de mesure dans la zone de référence (blanc pour une mesure d'absorption ou de D.O. , noir pour une mesure d'intensité).

Un premier résultat s'affiche.

- Cliquer sur le bouton Prendre comme zéro, Les valeurs sont alors mises à zéro : c'est la référence.

valeurs mises à zéro

- Délimiter, à l'aide de la souris, le rectangle de mesure, ici dans la culture d'Euglènes. Le résultat s'affiche instantanément, en tenant compte du zéro qui a été fait. (On peut voir l'ensemble des valeurs - zéro, valeur brute et valeur corrigée en cliquant sur le menu Voir zéro/valeurs brutes.

Affichage du résultat.

Attention : le zéro doit être refait pour toutes les photos. Il est possible de définir un zéro commun (menu Zéro - Zéro commun), mais il faut être sûr que les réglages ont été parfaitement identiques.

Le menu Zéro - effacer le zéro permet d'effacer cette valeur de référence.

Les résultats des mesures peuvent être reportées dans un tableau (Menu Outils - Tableau).