Activité 1 : La modélisation de la réalisation d'images satellitales en « fausses couleurs ».

Objectif : Comprendre, à partir d'une maquette, le principe de la prise de vues de la Terre par un satellite de type Spot et le traitement usuel des mesures pour obtenir une image en "fausses couleurs".

On utilisera 3 canaux de mesure comparables à ceux du satellite SPOT : canal 1 : radiations vertes, canal 2 : radiations rouges canal 3 : radiations infrarouges. Pour cela le satellite est représenté par RADIOSAT caméra sensible aux radiations visibles et aux infrarouges.

Première étape : Préparer un mini-paysage à placer sous la Caméra.

> Dans une cuvette à dissection contenant du sable sec, placer une boîte de Pétri remplie de sable que l'on humidifiera dans la boîte. Placer dans un coin un petit cristallisoir contenant de l'eau. Disposer des feuilles ou de l'herbe fraîches et différents accessoires correspondant à des constructions. Un morceau de papier blanc servira de référence (pour « faire le blanc » comme sur une caméra vidéo.
> Attention à l'éclairage qui sera assuré par une lampe de TP. Il ne devra pas donner de reflets sur l'eau du cristallisoir. Attention aussi à éviter les ombres.

Deuxième étape : Prendre les photographies. Positionner la caméra sur un support, au-dessus du mini-paysage. Ouvrir le logiciel Mesurim. Choisir le menu Outils - Composition fausses-couleurs et suivre les indications du logiciel : Photographie en Infrarouge : Placer le filtre qui arrête les radiations visibles devant la caméra (regarder au travers). Cliquer sur l'onglet IR puis sur le bouton prise de vues. Si le réglage est bon, valider la prise de vue. On obtient une image dans les tons gris. (l'infrarouge qui est mesuré n'est pas visible par l'oeil et n'a donc pas de couleur). Faire le blanc en délimitant, à l'aide de la souris, un rectangle sur l'image du carton blanc. Cliquer ensuite sur le bouton "Blanc". L'image modifiée s'affiche . Photographie en couleur : Placer le filtre qui arrête les radiations Infra-Rouges (aspect bleuté) devant la caméra sans la déplacer. Cliquer sur l'onglet couleur puis sur le bouton prise de vues. Si l'image semble correcte, valider la prise de vue. Faire le blanc comme indiqué ci-dessus et demander la décomposition des couleurs, de manière à récupérer les composantes verte et rouge de l'image.

Troisième étape : Traiter les images obtenues.

> Dans une image fausses couleurs classique, le canal 1 (vert) est représenté en nuances de bleu, le canal 2 (rouge) est représenté en nuances de vert et le canal 3 (Infrarouge proche) est représenté en nuances de rouge.
> Cliquer sur l'onglet Canal 1 et représenter le vert en nuances de bleu. Cliquer sur l'onglet Canal 2 et représenter le rouge en nuances de vert. Cliquer sur l'onglet Canal 3 et représenter l'infrarouge en nuances de rouge. Cliquer sur l'onglet combinaison et demander la combinaison de ces trois images. Le résultat est une image "fausses couleurs" ayant le codage le plus classique.
> Cliquer sur fin et valider la conservation des images proposée en cliquant sur OK.

Quatrième étape : L'obtention des signatures spectrales. Activer le document en "fausses couleurs" en cliquant sur son bandeau de titre. Activer l'affichage des signatures spectrales en cliquant sur le menu choix - Afficher/masquer le décodage des couleurs. Les signatures spectrales des points de l'image s'affichent sur la droite de l'écran lorsque lon passe le curseur de la souris sur le document.

Rédiger un compte-Rendu (voir aide compte-rendu).