Mesure de la surface occupée par les différents minéraux sur une face d'un granite (utilisation de Mesurim)

Retour à la présentation générale.

Image d'origine |
Mesure de la surface occupée par la biotite couleur choisie pour colorer cette surface : jaune qui permet de vérifier que le critère est bien choisi. critère de reconnaissance du minéral : couleur noire critère de mesure choisi : luminosité <150 (choisir les critères étendus -menu choix de la fenêtre de mesure, cocher le critère de luminosité et décocher les autres) résultat : 3,9 % de la surface de l'image |
Choisir la couleur noire pour colorer la surface et refaire la mesure. (si la couleur jaune était utile pour vérifier les limites obtenues, la couleur noire est nécessaire pour la poursuite des mesures) Copier l'image obtenue (Edition Copier). Puis coller la comme nouvelle image (Edition Coller). L'étape suivante de la mesure se fera sur cette nouvelle image. |
Mesure de la surface occupée par l'orthose couleur choisie pour colorer cette surface : bleu foncé critère de reconnaissance du minéral : couleur rose critères de mesure choisis : saturation >85 et composante rouge>130 (cocher les critère de lsaturation et de composante rouge et décocher les autres) résultat : 33,3 % de la surface de l'image Copier l'image obtenue (Edition Copier). Puis coller la comme nouvelle image (Edition Coller). L'étape suivante de la mesure se fera sur cette nouvelle image. |
Mesure de la surface occupée par le quartz couleur choisie pour colorer cette surface : vert foncé critère de reconnaissance du minéral : couleur grise, aspect de verre critère de mesure choisi : luminosité comprise entre 129 et 450 (cocher le critère de luminosité et décocher les autres) résultat : 31,7 % de la surface de l'image Copier l'image obtenue (Edition Copier). Puis coller la comme nouvelle image (Edition Coller). L'étape suivante de la mesure se fera sur cette nouvelle image. |
Vérification : mesure de la surface occupée par les plagioclases couleur choisie pour colorer cette surface : orange critère de reconnaissance du minéral : couleur blanche (à rose pâle ?) critère de mesure choisi : luminosité supérieure à 129 (cocher le critère de luminosité et décocher les autres) résultat : 31,1 % de la surface de l'image |

Remarque : la distinction orthose-plagioclase n'est pas facile mais cela ne change pas beaucoup la composition d'ensemble. La Limite Quartz-plagioclase est elle aussi un peu délicate à définir.
Retour