Evaluer la composition chimique d'une roche grenue (par délimitation des cristaux sur des images 2D de la surface d'un échantillon.)

exemples d'échantillons de granite, gabbro et péridotite.

3 étapes : Obtention des images Mesures de surface Calculs
1 - Obtention des images : A partir d'un échantillon complet : scanner directement une portion de roche (de préférence une surface polie) : (ou prendre un cliché avec un bon appareil photo numérique)
avantages facilité et rapidité de la mise en oeuvre, bonne résolution de l'image obtenue. Etude possible sur une surface représentative (si les cristaux ne sont pas trop gros) | inconvénients Critères de détermination des minéraux moins fiables que ceux de l'étude de plaque mince en LPNA et LPA.
exemples d'un gabbro et d'un granite : utiliser une webcam pour prendre la photo
avantages Facilité et rapidité de la mise en oeuvre | inconvénients Comme ci-dessus + faible résolution (si les cristaux sont petits)
A partir d'une plaque mince de roche : scanner une plaque mince de roche en lumière naturelle ( ou polarisée et non analysée) et en lumière polarisée et analysée. (un scanner pouvant scanner les diapositives est nécessaire)
avantages Observation de l'ensemble de la plaque. (résultats statistiquement valables si les cristaux ne sont pas trop gros). | inconvénients Pas d'observation "en temps réel" lorsque l'on fait tourner la plaque. Temps nécessaire pour l'obtention des images. Il faut plusieurs photos en tournant la lame pour déterminer tous les cristaux. (un montage est nécessaire pour le faire facilement)
exemples d'un granite et d'une péridotite. prendre une photographie de plaque mince de roche avec une webcam placée sur un microscope polarisant.
avantages Observation en temps réel avant de saisir l'image. | inconvénients Le grossissement minimum est trop important (si on retire l'optique de la webcam pour travailler plus facilement). Il faut posséder un microscope à platine tournante. Il faut regrouper de nombreuses mesures pour avoir un résultat statistiquement probant (est-ce un inconvénient ?)
Exemple d'un granite. prendre une photographie directement sur la webcam (un bricolage permettra d'améliorer le système)
avantages Rapidité de la mise en oeuvre. Observation en temps réel avant de saisir l'image. Champ relativement large. | inconvénients Image floue sur les bords. Définition de l'image qui peut être insuffisante pour les petits cristaux.
Exemple d'une péridotite. Retour
2 - Délimitation des cristaux et mesure de surface : (remarque la taille des cristaux peut elle aussi être mesurée). Exemples de photographies comportant peu de cristaux (délimitation avec l'outil schéma). Exemple d'une roche dont les minéraux présentent un fort contraste (Gabbro) : Exemple de roche avec des minéraux variés pour laquelle la mesure se fait par étapes. (granite) Retour
3 - Calcul de la composition chimique avec un tableur. composition minéralogique en % de volume composition chimique en % d'oxydes. Retour

| Gabbro provenant des Alpes (Queyras) résolution du scanner : 300 dpi retour
| granite rose (origine inconnue) résolution 1200 dpi retour
| plaque mince de granite scannée entre 2 polariseurs croisés à la résolution 1200 dpi (image réduite à 30 % de la taille d'origine) détails retour
| plaque mince de péridotite scannée entre 2 polariseurs croisés à la résolution 1200 dpi (image réduite à 30 % de la taille d'origine) détails retour
| plaque mince de granite placée entre 2 polariseurs sous l'objectif d'une loupe binoculaire surmontée d'une webcam (oculaire de la loupe et objectif de la Webcam ont été retirés) (les bandes verticales sont dues à un défaut du modèle de webcam utilisée) retour
| plaque mince de péridotite placée sur l'objectif d'une webcam (Quickcam pro de Logitech) entre 2 polariseurs détail de l'échelle : retour