Mesure de la surface occupée par les différents minéraux sur une face d'une péridotite (utilisation de Mesurim)

Retour à la présentation générale.

La prise de vue a été réalisée à un endroit qui semble représentatif de l'ensemble de la préparation.
En utilisant l'outil schéma de Mesurim (Menu Outil Schéma) On dessine le contour des cristaux de pyroxène et on utilise le "pot de peinture" pour colorer en noir.

Microphotographie d'origine (Webcam placée sur une loupe binoculaire) | Schéma de délimitation des composants (péridots en blanc, pyroxènes et minéraux voisins en noir)

On revient ensuite dans Mesurim et on passe à la Mesure de surface sur le schéma (onglet de l'icône de Mesure, choix surface). On choisit la mesure de la surface ayant la couleur du crayon (cette couleur doit être noire).
La surface noire mesurée sur le schéma représente 35,3 % de la surface le reste 64,7 %. La précision donnée est bien illusoire dans ce cas et une étude statistique s'impose à l'aide des résultats des différents groupes d'élèves.
Résultat estimé : pyroxènes : 35 % péridots 65 %

Retour