Construire un fichier de configuration

Un fichier de configuration de Mesurim permet de disposer d'un accès direct à un ou des fichiers d'aide et à des images concernant une étude particulière. Une fois la configuration chargée, ces fichiers sont accessibles à partir du menu Aide de Mesurim.

1 - Préparation du travail (c'est le plus long).

- Ecrire un fichier de présentation et d'explication du travail à faire. Ce fichier peut être écrit avec le logiciel dont vous avez l'habitude à condition que le système windows des ordinateurs utilisés pendant la séance "sache" quel logiciel appeler pour lire le fichier. (les fichiers de type .HTM ou .HTML, faciles à écrire avec la partie composeur du navigateur Mozilla (logiciel libre)) sont toujours reconnus.
- Placer les images à utiliser dans un sous-répertoire particulier.

2 - Construction du fichier de configuration

- Appeler le fichier Editaide (qui s'installe en même temps que Mesurim).
- Cliquer sur la première ligne dans la colonne fichier à appeler et choisir le fichier d'aide écrit auparavant (étape 1).
Dans l'exemple ci-dessous c'est le fichier index.html.
- Cliquer dans la colonne Nom pour indiquer le nom sous lequel l'appel pourra se faire dans le menu Aide de Mesurim.
Cliquer dans la colonne Auto pour faire afficher OUI, ce qui indique que le fichier correspondant sera chargé dès que l'on appelle le fichier de configuration. Le chargement automatique n'est pas obligatoire. Il peut concerner plusieurs fichiers de différents types.
- Enregistrer le fichier de configuration.
Choisir un répertoire qui soit à la racine de celui de tous les fichiers appelés (le répertoire d'installation du logiciel Mesurim est une bonne option) et indiquer le nom choisi .
- Compléter la liste ligne par ligne, de la même manière puis enregistrer le fichier de configuration à la fin.
S'il manque une ligne, utiliser le menu Edition Ajouter une ligne. Pour supprimer une ligne, utiliser Edition supprimer une ligne. Pour ajouter une ligne entre deux autres, utiliser Edition Insérer une ligne.
Remarque : il est possible d'appeler ainsi un exécutable (Rasmol, logiciel d'ExAO...).

3 - Utilisation dans Mesurim de la configuration créée

- Charger le fichier de configuration
- Les fichiers qui doivent se charger automatiquement le font à ce moment : les fichiers texte ou autre se chargent avec leurs logiciels respectifs, les fichiers d'image se chargent dans Mesurim.
- Le chargement des autres fichiers se fait à partir du menu Aide les noms qui apparaissent sont ceux qui ont été déclarés dans la colonne Nom du logiciel éditaide.
- Chaque fois qu'un fichier a été appelé, il se trouve coché (cela permet au professeur de suivre le travail des élèves). Pour revenir à zéro, recharger le fichier de configuration.

Retour au menu