On ne peut prétendre tirer de l'image plus que les informations qu'elle contient réellement !

- Les informations concernant la taille des objets ne sont exactes que si l'échelle a été correctement entrée (par exemple si la résolution du scanner indiquée au logiciel est la bonne) en tenant compte des incertitudes de positionnement du segment de mesure par rapport à l'image de l'objet. Attention aussi aux erreurs de perpectives s'il y a plusieurs plans dans l'image.
- Les informations concernant les couleurs sont lues dans la mémoire de l'ordinateur. Elles dépendent :
  - des réglages du scanner ou de la caméra si on utilise ces instruments de saisie. Se méfier alors des réglages automatiques qui seront différents à chaque fois...supprimant la possibilité de faire des mesures comparatives. La présence d'une couleur témoin (non saturée, c'est à dire qui n'apparaisse pas comme du blanc pur, est une bonne précaution).
  - du type de fichier de l'image :
    - fichier .BMP : l'image est reproduite telle quelle aucun problème... sauf la taille des fichiers !
    - fichiers .JPG : l'image est recalculée et les valeurs sont un peu modifiées de manière peu sensible à l'oeil. Les valeurs locales (sur un point) peuvent être notablement faussées. Les valeurs mesurées sur une surface notable (rectangle) seront vraisemblablement plus exactes, ce qui permet de les utiliser dans un cadre d'enseignement où l'on peut se permettre une certaine approximation des mesures, à condition de le savoir et d'en tenir compte. C'est le format des photos couleur.
    - fichiers .PNG : se révèle meilleur pour les schémas.
  - de l'origine des images : en particulier, les images satellitales "fausses couleurs" sur trois canaux trouvées sur internet (format jpeg ou gif) ont été calculées pour être visuellement parlantes : l'équilibre des trois canaux de mesure n'est pas conservée et les échelles des valeurs ne sont souvent pas linéaires dans ces trois canaux. Dans ces conditions, les signatures spectrales affichées pour les points, sont faussées et doivent être prises plus comme des illustrations grossières de ce qu'est une signature spectrale, que comme des valeurs de travail. Les valeurs affichées lorsque les images sont tirées de données satellitales (fichiers .img de Spot ou .lan de Landsat), sont par contre, assez exactes.
  - du type d'affichage de l'écran : un affichage 256 couleurs (peu utilisé maintenant) ne peut donner de résultats corrects.
- Attention aussi à ne pas trop attendre des mesures logaritmiques : elles deviennent très peu précises, si ce n'est fausses, pour les teintes les plus sombres.

Un travail intéressant reste possible, à condition d'être conscient des richesses mais aussi des limites de cet outil.

Avertissement