Mesure de la surface occupée par les différents minéraux sur une face d'un gabbro (utilisation de Mesurim)

Retour à la présentation générale.

La prise de vue a été réalisée au scanner à un endroit qui semble représentatif de l'échantillon.
Dans Mesurim demande une Mesure de surface sur l'image (onglet de l'icône de Mesure, choix surface).

face d'un échantillon de gabbro scanné avec une résolution de 150 dpi. | Délimitation des minéraux ferro-magnésiens pendant la mesure de surface couleur choisie pour colorer cette surface : rouge. critère de reconnaissance du minéral : couleur sombre. critère de mesure choisi : luminosité <470 (choisir les critères étendus -menu choix de la fenêtre de mesure, cocher le critère de luminosité et décocher les autres)

La surface sombre mesurée (52 % de l'image) représente les minéraux ferro-magnésiens (qui seront ici assimilés aux seuls pyroxènes). Le reste 48 % représente les plagioclases.
Résultat estimé : pyroxènes : 52 % plagioclases 48 % (on supposera pour les plagioclase qu'il y a environ 50 % de Ca et 50% de Na).

Retour