Tectoglob : fenêtres d'exercice

Le Menu

- Fermer revient à la fenêtre d'affichage du tableau sans valider une éventuelle délimitation de zone.
- Imprimer donne accès au choix des paramètres d'impression.
- Copier permet de copier l'image (en couleur ou en noir et blanc) pour l'utiliser dans un traitement de texte ou un logiciel de retouche d'image.
- Vecteurs

- Agrandir : augmente l'échelle des vecteurs.
- Rétrécir : réduit l'échelle des vecteurs.
- Remise à zéro : supprime la station de référence (supposée fixe pour le tracé des vecteurs). Les vecteurs sont alors tracés par rapport au repère international.
- Afficher l'échelle

- Affichage permet d'afficher tous les points d'enregistrement GPS (il faut zoomer suffisamment pour que tous les points soient visibles).

Les barres de défilement

- Ascenseurs de l'image permettant de centrer la zone étudiée.
- Zoom
- Décalage. L'image est déplacée dans le même sens que le curseur.

Le bouton OK valide la zone délimitée.
La délimitation d'une zone sur la carte s'opère à l'aide de la souris en partant du point supérieur gauche (angle N-O). Cliquer sur le bouron OK pour valider l'opération.
Le double-clic sur une station. Cette station sert alors de point fixe de référence1 pour le tracé des vecteurs. Le retour au repère universel se fait grâce au menu Vecteurs - Remise à zéro.
Les indications données lors du déplacement de la souris : la latitude et la longitude du point survolé s'affichent ainsi que, le cas échéant, le code de la station et la norme du vecteur vitesse.

Retour

1 Le changement de repère est effectué sans tenir compte de la sphéricité du globe.