Tectoglob : fenêtre d'afichage de la carte

C'est la fenêtre principale du logiciel. Elle permet de représenter les différentes données disponibles (voir Affichage) et donne accès à la réalisation de coupes (voir Mode).
Les indications données lors du déplacement de la souris : la latitude la longitude et l'altitude du point survolé s'affichent ainsi que, le cas échéant, le code de la station et la norme du vecteur vitesse (si l'affichage des points GPS est activé). Lorsque les volcans sont affichés, leur nom ... s"affiche lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus.

Le double-clic sur une station GPS. Cette station sert alors de point fixe de référence1 pour le tracé des vecteurs. Le retour au repère universel se fait grâce au menu Vecteurs - Remise à zéro.
Le clic droit sur une station GPS donne accès à un menu permettant d'afficher ou de ne pas afficher le vecteur.
Les barres de défilement

- Ascenseurs de l'image permettant de centrer la zone étudiée.
- Zoom
- Décalage. L'image est déplacée dans le même sens que le curseur.

Le Menu

- Fichier

- Imprimer donne accès au choix des paramètres d'impression : deux modes :

- avec fond de carte en N/B (pour économiser l'imprimante).
- avec fond de carte en couleurs.

- Quitter ferme le logiciel.
- Charger un fichier de configuration : permet de paramètrer à l'avance Tectoglob pour faire afficher des noms sur la carte... Les fichiers de configuration sont écrits avec le logiciel EditAideT.exe.
- Charger un fichier GPS : permet de charger un autre fichier GPS.
- Charger un fichier de Séismes : permet de charger un autre fichier de séismes.
- Enregistrer le fichier de séismes permet d'enregistrer le fichier de séismes qui est en mémoire dans le format condensé de Tectoglob (ce format permet un chargement plus rapide).
- Enregistrer les vecteurs affichés comme données GPS : permet de créer un fichier GPS restreint qui peut faciliter le travail des élèves.
- Enregistrer l'image sous... permet d'enregistrer la partie de carte affichée, sous la forme d'un fichier d'image.
- Charger des données dans un tableur. Permet de compléter l'étude en chargeant des données numériques dans un tableur (le logiciel tableur capable de lire les données doit être disponible sur l'ordinateur). Quelques données GPS (déplacements en latitude et en longitude de quelques stations) sont fournies sous le format libre .odt exploitable avec le tableur d'Open Office. Par défaut, les fichiers fournis sont protégés en écriture. L'élève doit les enregistrer dans son répertoire de travail avant de pouvoir faire des graphiques ou des calculs. Il est bien entendu possible d'ajouter d'autres fichiers de données.

- Edition

- Copier

- vers le presse papier... permet de copier l'image pour l'utiliser dans un traitement de texte ou un logiciel de retouche d'image.

- vers la feuille de dessin... envoie une copie de l'image vers la feuille de dessin servant au compte-rendu.

- Copier la partie délimitée... ne copie que la partie délimitée vers le presse-papier ou vers la feuille de dessin.

- Copier avec fond N/B (par défaut) : les copies se font avec une carte de fond en noir et blanc (pour économiser les imprimantes).
- Copier avec fond couleur : cocher ce menu pour que les copies soient faites en couleur.
- Effacer les tracés : si le mode conserver les tracés est coché, permet d'effacer tous les tracés sur la carte.
- Effacer le dernier tracé : si le mode conserver les tracés est coché, permet d'effacer le dernier tracé sur la carte avec le choix entre :

- grand cercle (dernier segment de grand cercle tracé)
- coupe (la dernière position de coupe)

- Rechercher un volcan : taper, dans la fenêtre qi s'affiche, le nom ou une partie du nom du volcan recherché.

- Vecteurs (cet élément de menu n'apparaît que si l'affichage des données GPS est sélectionné)

- Choisir les vecteurs à afficher : donne accès à la fenêtre Tableau. Il vaut mieux délimiter une zone (voir Mode) avant d'activer ce menu.
- Afficher tous les vecteurs : tous les vecteurs de la banque sont alors affichés.
- N'afficher aucun vecteur : seuls les points correspondant aux stations sont affichés.
- Agrandir : augmente l'échelle des vecteurs.
- Rétrécir : réduit l'échelle des vecteurs.
- Remise à zéro : supprime la station de référence (supposée fixe pour le tracé des vecteurs). Les vecteurs sont alors tracés par rapport au repère international.
- Afficher l'échelle
- Correction des V. lat. Correction de l'orientation des vecteurs qui n'est utile qu'aux hautes latitudes. La vitesse relative calculée est alors plus exacte.

- Affichage

- Points GPS : permet d'afficher tous les points d'enregistrement GPS et les vecteurs des zones sélectionnées (il faut zoomer suffisamment pour que tous les points soient visibles).
- Séismes (affiche des données sismiques par défaut, il s"agit des séismes des années 2002 à 2004 dont la magnitude est supérieure ou égale à 3). La couleur de représentation des séismes est d'autant plus sombre que l'hypocentre du séisme est profond.
- Volcans. La couleur de représentation est au départ la même
- Age des fonds océaniques (simple surcharge de carte)
- Niveau marin si... fait afficher une fenêtre permettant d'utiliser différentes simulations concernant les variations du niveau marin.
- Population permet d'afficher les zones où la densité de population est la plus forte les choix se font au bas de la fenêtre de choix..
- Fenêtre Coupe : Fenêtre de présentation et d'annotation des coupes.
- Fenêtre Tableau : Tableau d'affichage de données GPS.
- Fenêtre de Dessin : Fenêtre permettant de rassembler des extraits de carte et des coupes et d'ajouter des légendes.
- Fenêtre Repères : Fenêtre à l'aide de laquelle on peut introduire des repères sur la carte.
- Choix...

| Points épais : les points représentatifs sont plus gros (recommandé) Fond N/B : fond de carte en noir et blanc plus pratique pour des impressions N/B Carte précise : Fond de carte plus précis mais qui demande plus de mémoire vive. Atténuation du fond : atténue plus ou moins la carte du fond ce qui fait ressortir les annotations. GPS : double-cliquer sur un carré de couleur pour changer la couleur de représentation. Séismes : les épicentres des séismes (et les hypocentres sur les coupes) sont représentés avec un dégradé qui va de la couleur de base (qui peut être modifiée - double-click) au noir (couleur qui est atteinte à la profondeur limite de dégradé). La magnitude minimale des séismes affichés peut aussi être choisie (attention à la limite réelle qui peut venir de la base de données : 3 pour le fichier d'origine). Couleurs des volcans : par défaut, ils sont tous représentés avec la même couleur. Double-cliquer sur un carré de couleur pour changer la couleur de représentation. Dans la fenêtre coupe, tous les volcans sont représentés de la même couleur. Densité des populations : la couleur choisie sera d'autant plus opaque que la densité de population est grande (données de 1995).

- Mode

- Consultation
- Délimitation d'une zone : pour délimiter une zone d'affichage des données GPS ou pour choisir une zone à copier.
- Tracé d'une coupe : permet d'obtenir des coupes topographiques dans lesquelles les séismes et les volcans figurent si leur affichage est sélectionné.
Tirer un trait sur la carte avec la souris.
- Tracé d'arc de grand cercle : l'arc de grand cercle est le plus court chemin à la surface de la sphère. La distance correspondante s'affiche au bas de l'écran.
- Suivre un trajet : trace des arcs de grands cercles entre des points successifs. Ces points sont définis en cliquant avec la souris à leur emplacement sur la carte. Après le dernier point, cliqer avec le bouton droit pour sortir de la série de points. La distance totale du trajet s'inscrit au bas de la fenêtre.
- Conserver les tracés : cocher ce menu pour que les tracés de traits de coupe ou de grand cercles soient conservés.

- Aide

La délimitation d'une zone sur la carte s'opère à l'aide de la souris en partant du point supérieur gauche (angle N-O).
Le bouton OK valide alors l'affichage des vecteurs GPS uniquement dans la zone délimitée.

Retour

1 Par défaut, le changement de repère est effectué sans tenir compte de la sphéricité du globe. Le menu Vecteur permet d'activer la correction.