Utilisation du logiciel Tectoglob

Le logiciel Tectoglob est destiné à choisir et à représenter (sur une carte ou en coupe) différents types de données géologiques à l'échelle du globe ou à l'échelle régionale.
Il permet d'étudier la tectonique des plaques et de modéliser les variations du niveau marin à cette échelle.

- Pistes d'utilisation

- Repérage de caractéristiques des limites de plaques (convergence ou divergence)
- Comparaison de différentes zones de subduction.
- Comparaison de profils de bassins océaniques (dorsales rapides et dorsales lentes). Faire une coupe longue sans affichage des séismes et choisir une forte éxagération verticale ainsi qu'une disposition des coupes en superposition.
- travail sur les variations du niveau marin (spécialité de TS) et l'évaluation des populations menacées en cas de montée du niveau marin.
- Un exemple d'utilisation pour exploiter des données GPS

- Les différentes fenêtres

- la fenêtre d'affichage de la carte
- la fenêtre d'affichage et de comparaison des coupes
- la fenêtre de dessin pour faire un compte-rendu de T-P
- la fenêtre d'affichage du tableau de données GPS
- la fenêtre de simulation des variations du niveau marin
- la fenêtre d'affichage des graphiques de données GPS
- la fenêtre d'impression

- Attention : sous Vista, il faut modifier les propriétés de l'icône d'appel :

- cliquer droit sur l'icône d'appel de Tectoglob
- cliquer sur l'onglet Compatibilité
- cocher Désactiver la mise à l'échelle...
- Valider (bouton OK)

Sources de données :

- données altimétriques : ETOPO10 NASA
- données GPS : http://sideshow.jpl.nasa.gov/mbh/series.html
- données sismiques : données ANSS (site : http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html)
- données volcaniques : données du Smithsonian Institution Global Volcanism Program "Volcanoes of the World" http://www.ngdc.noaa.gov/seg/hazard/vol_srch.shtml
- âge des fonds océaniques : image UNAVCO à partir de données ftp://ftp.es.usyd.edu.au/pub/agegrid/Images/